
医院手术室会议系统改造项目
预算价调研公示

　　　　　　　　　 
第一部分 须知前附表
 
	序号
	主　　　要　　　 内　　　 容

	1
	调研报名时间： 2022年　5  月 18　日上午
调研报名截止时间：2022年  5   月 24 日17点北京时间

调研会时间：调研会议时间另行通知　

	2
	项目：医院手术室会议系统改造项目


	3
	文件　叁 　份

	5
	文件递交处：福建省肿瘤医院 网络办会议室　　　　

	6
	上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。


 
 
地　址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院科研楼四楼网络办
　 邮　编： 350014　 
　 电　话： 83660063-8822
联系人：  金工
 



一、设备、货物(服务)方案
根据院内现状情况，基于医院常态化的高清会商和医疗联动需求分析，需要对手术室会议室进行改造，能够真实还原医疗影像等资料细节，帮助领导和专家进行专题研讨和观察分析。本次拟公开招标如下系统，有意愿参与的对象，需提供详细方案并同时对下列包进行报价。

	序号
	设备名称
	数量
	限价

	1-1
	医院手术室会议系统改造项目
	1批
	150万


 

2、 系统功能及服务要求
	序号
	产品名称
	参数技术要求
	数量
	单位
	建议品牌

	1
	LED 显示单元
	1．尺寸要求：宽≥4200米，高≥1687.5mm ，为适应整体效果，分辨率≥4480*1800，LED设备点间距：像素间距≤0.94mm。具备3D平面信号显示功能：从医院手术室出来的信息如果是3D平面信号时，平面应支持进行3D平面显示；
	7.0875
	㎡
	国产

	
	
	2．高密集成三合一全彩显示屏1R1G1B（LED显示屏需采用COB工艺直接在PCB板封装发光管芯，显示屏表面严禁覆膜，不得采用三合一表面贴装LED管芯的方式。须提供明确标写COB的3C证书，不接受OEM产品，要求3C证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证书复印件加盖投标人公章。
	
	
	

	
	
	3.换帧频率：60Hz；刷新率：≥3840Hz，驱动方式：恒流驱动；平整度：平均功耗≤240W/㎡；色温：1000-1000K可调；亮度：50-650cd/㎡无级调节；均匀性≥98%；可视角度：水平≥170°垂直≥170°；色域覆盖率：≥114% NTSC5．（须提供CMA、CAL、IlAC-MRA、CNAS认证并盖章的省部级权威机构出具的检测报告）
	
	
	

	
	
	4．箱体材料：压铸铝，面板正面防护等级：IP65
	
	
	

	
	
	5．蓝光危害：为了提高观看舒适度，LED大屏通过TUV蓝光认证，且蓝光峰值波长＜470nm(须提供权威机构出具的TUV蓝光认证证书）。
	
	
	

	
	
	6.模组PCB板材：采用高密度PCB板材，其PCB符合盲埋孔沉金工艺HDI，可以耐CAF离子迁移达1000H，模组PCB板材：采用高密度PCB板材，其PCB符合盲埋孔沉金工艺HDI，可以耐CAF离子迁移达1000H；（提供第三方符合CNAS 评定权威机构检测报告有效复印件作为佐证）
	
	
	

	
	
	7．显示屏防护性能：①显示屏箱体通过GB/T 20138-2006和GB/T 2423.55-2006标准的IK10外壳防护试验，表面无损坏；②显示屏符合GB4943.1-2011标准依据，模组能够承受三次跌落试验而不损坏，跌落高度应当为：750mm±10mm；③显示屏的PCB板阻燃特性符合GB/T 2408-2008要求：PCB板的火焰燃烧或灼热燃烧未达到100mm；④显示屏符合GB/T 4208-2017正面防护等级IP65级防护能力（须提供CMA、CAL、IlAC-MRA、CNAS认证并盖章的省部级或以上权威机构出具的检测报告）。
	
	
	

	
	
	8．COB产品能够满足8K超高清认证及节能要求(需提供明确标写COB的8K超高清认证证书和节能证书)
	
	
	

	
	
	9．软件：①LED显示屏控制软件具有显示设备可视化集总管理控制系统软件计算机软件著作权登记证书；②COB显示屏厂家具有COB校正软件软件著作权证书；③具有COB像素引擎软件软件著作权证书
	
	
	

	2
	 发送盒 
	 带载能力：230万像素，输出接口：四网口。
HDMI/DVI 视频输入。
HDMI 音频输入/外部音频输入。
支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit。
普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960。
高位阶视频源带载能力：1440×900。
18bit 灰阶处理与显示。
一路光探头接口。
可级联多台进行统一控制。
支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4。
标准 1u 机箱设计，独立供电。 
	6
	 套 
	国产

	3
	 视频拼接处理器 
	 超大分辨率 LED 屏拼接拼接器的输出连接至多张发送卡，配合自定义输出分辨率功能，从而实现超大分辨率 LED 屏的拼接显示
8U 机箱嵌入式拼接处理器，总共8个输入接口，输出8路DVI输出卡*6，带中控卡
带载能力是普通视频处理器的数倍，并且支持EDID管理及自定义输出分辨率，单机最宽输出可达8192像素，最高可达7680像素，刷新率最高可达120Hz，提供多种固定输出分辨率可选择，再根据LED显示屏实际大小对输出图像进行逐点缩放 
	1
	 套 
	国产

	4
	 COB-模组备品 
	 同批次备用模组 
	2
	 块 
	国产

	5
	 前维护工具 
	 前维护磁吸工具 
	1
	 套 
	国产

	6
	 LED结构 
	 结构满足屏体整体要求，便于安装调试；颜色质感，框架材料严格测试，符合国标要求 
	7.0875
	 ㎡ 
	国产

	7
	 综合布线 
	 控制机房到屏体线信号线，配电柜到屏体电源线（，线槽、桥架、信息点等内容 
	1
	 套 
	国产

	8
	 电脑 
	
	1
	 套 
	国产

	9
	 配电柜 
	
	1
	 套 
	国产

	10
	 机柜 
	
	2
	 套 
	国产

	11
	线性阵列音箱
	1、8单元全频倒相式音箱；8个3″全频扬声器
	4
	只
	SABINE，PEAVEY

	
	
	2、连续功率≥125W；
	
	
	

	
	
	3、频率响应≥100Hz—20KHz（±3dB）；
	
	
	

	
	
	4、灵敏度≥99dB；
	
	
	

	
	
	5、最大声压级≥119.9dB连续；
	
	
	

	
	
	6、阻抗：4Ω，
	
	
	

	
	
	7、指向特性：90°× 10°。
	
	
	

	
	
	8、CE认证
	
	
	

	
	
	9、CNAS检测报告
	
	
	

	12
	功放
	1、带DDT保护电路；
	1
	套
	SABINE，PEAVEY

	
	
	2、750W×2@4Ω、450W×2@8Ω、
	
	
	

	
	
	3、具备短路保护，断路保护，过载保护，高温保护;
	
	
	

	
	
	4、CNAS检测报告
	
	
	

	
	
	5、3C认证
	
	
	

	13
	数字反馈抑制器
	1、16个立体声动态数字滤波器
	1
	套
	PEAVEY，SoundKing

	
	
	2、4个用户预设场景
	
	
	

	
	
	3、频率响应20Hz-20kHz(+/-0.5dB，1kHz)
	
	
	

	
	
	4、采用专利的FLS®电路；
	
	
	

	
	
	5、输入阻抗40 kΩ,输出阻抗120 kΩ
	
	
	

	
	
	6、总谐波失真0.005%@1kHz。
	
	
	

	14
	无线话筒
	1、双通道真分集无线麦克风；可随意选配手持话筒、腰包领夹话筒或头戴话筒、桌面鹅颈会议话筒；
	2
	套
	conferman，Relacart

	
	
	2、接收机采用标准的1U金属材质机箱，配备双位LED数码灯可显示工作频点；独立的RF、AFLED显示灯，显示工作动态；全面板轻触开关控制；
	
	
	

	
	
	3、接收带宽为32MHz，采用真分集式接收；工作频段在490～960MHz；
	
	
	

	
	
	4、AFS功能，根据预设的频率自动扫描与计算，快速精准地算出无干扰的工作频道；
	
	
	

	
	
	5、接收机可以用SYNC，通过IR窗口进行自动、快速、精准的锁定发射机的工作频道或其他功能；
	
	
	

	
	
	6、支持外置同步控制器，可外接及延长红外对频设置、接收机工作状态指示等
	
	
	

	
	
	7、带RS232控制端口
	
	
	

	15
	调音台
	1、10通道，4组合XLR和6.35mm低噪声麦克前置放大器，5/6 立体声输入（6.35mm接口/RCA接口/ 3.5mm 接口），通道9/10立体声返回/输入；
	1
	套
	PEAVEY，雅马哈

	
	
	2、主输出有平衡XLR接口和6.35mm接口，一个推子前辅助发送，4通道直接输出，可选择双控制室输出，录音室品质耳机输出；
	
	
	

	
	
	3、前4个输入通道具备可选择的高通滤波器，所有通道上3段均衡
	
	
	

	
	
	4、4通道Peavey独有的Mid-Morph，每通道均衡器旁路，每个通道上立体声声像控制，Kosmos®-C低音和高音增强
	
	
	

	
	
	5、配备了蓝牙无线连接，蓝牙3.0 + EDR，A2DP，机载USB-A MP3播放功能，立体声USB-B的流式音频输入和输出
	
	
	

	
	
	6、Peavey的独有的机载高阻抗吉他输入
	
	
	

	
	
	7、48V幻象供电
	
	
	

	
	
	8、60mm推子
	
	
	

	
	
	9、CE认证
	
	
	

	
	
	10、CNAS检测报告
	
	
	

	16
	电源时序器
	机柜内设备电源管理
	1
	套
	国产

	17
	辅材
	音箱壁挂架、设备接插件等
	1
	套
	国产

	18
	移动示教车
	视频输入：4路HDMI2.0接口、2路3G-SDI接口
音频输入：2路线路输入、支持无线耳麦接口
视频编码：6路1080P60或4路4K自适应或可调
视频输出：1路内置HDMI和1路外置HDMI输出
全景摄像机：光学参数：20倍光学变焦，1/2.8英寸传感器：输出接口：1*SDI、1*HDMI、1*网络接口
术野摄像机：光学参数：30倍光学变焦，自动高光抑制器：输出接口：1*3GSDI，1*RS485控制
无线耳麦：产品结构：分体式座机和无线头戴单元
医疗专用一体化台车，1.2米术野摄像机支架
安全认证：SGS IE60601医疗安规
ICAS EMC电磁兼容
	
	
	国产

	19
	示教室接收机
	视频输入：1路HDMI2.0接口
音频输入：1路线路输入
视频编码：6路1080P60或4路4K自适应或可调
视频解码：6路1080P、2路4K，支持远程互动
视频输出：2*HDMI
安全认证：ICAS EMC电磁兼容
	
	
	国产

	20
	 安装调试 
	项目各个部分的安装实施及调试
	1
	套
	国产




三、本次调研说明

欢迎有意向的供应商参与本次调研。
1、 本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；
2、 本调研会不做参与投标的限制条件；
3、 上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；
4、 [bookmark: _GoBack]★本项目实施主要工作为：手术室会议系统提升改造。需满足：会议室大屏建设，音响系统建设及将示教手术室的语音、图像利用本次会议大屏及音响系统进行展示。
5、 本预算价应包含设备价格、实施费用、集成费用及叁年保修期内的维修及服务费用等，本预算价为含税开票价格；
6、 必须对所有设备材料进行报价，不得缺项。报价格式见附件；
7、 参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（可提供U盘留档）。



项目文件回执单
请有意参与的各公司在项目公示期内将回执单送到“福建省肿瘤医院网络办”。
	序号
	公司名称
	产品名称
	报价

	1
	 
	 
	 



 
 
公司名称：　　　　　　　　　　　　　　 
联系人：　　　　　　　　　　　　　　   
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　 
邮箱号：　　　　　　　　　　  　　　　 
公司盖章：
 
　　　　　　　　　　　　　 2022年　 月 　日
 


报价格式

报价汇总表

	总价（元）（含税）
	税率
	备注

	大写：
小写：
	
	



公司名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

        年    月    日

分项报价表

	序号
	名称
	数量
	单位
	功能参数
	单价（元）
	总价（元）
	品牌

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	



公司名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

        年    月    日

