项目名称:超高速冷冻离心机综合调研
第一部分 须知前附表

	序号
	主      要       内       容

	1
	文件发出时间： 2022年 6月 7日上午8 点北京时间
文件回执截止时间：2021年 6月 13日下午17点北京时间

调研时间：  调研时间另行通知                        

	2
	项目：超高速冷冻离心机综合调研


	3
	文件正本   1  份，副本   7 份。

	4
	有效期：自文件发出日期起  90个日历日。

	5
	文件递交处：  福建省肿瘤医院 设备科会议室                          

	6
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。


地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

    邮  编： 350014


    电  话： 83660063转8880

联系人：林女士
我院于2022年3月9日至2022年3月15日在院官网公示《福建省肿瘤医院关于超高速冷冻离心机等设备性能需求调研的通知》其中1-1为超高速冷冻离心机，并于2022年4月6日召开性能需求调研会，现请2022年4月6日已参与性能需求调研的供应商，按以下要求提供详细方案并对项目包进行报价。
一、设备、货物(服务)方案

包1：预算价120万元
	序 号
	名 称
	数量
	预算（万元）

	1-1
	超高速冷冻离心机
	1
	120


	技术参数

	包1-1 超高速冷冻离心机 数量：1台 

参数：
1. 最大转速大于等于100,000rpm

2. 显示器方便更直观监测仪器运行的状态，包括示速度，时间，温度，加速度，转头运行等

3. 可使离心室在每次离心后保持干燥

4. 室内条件下，最高转速运行时工作噪音小于53db

5. 可自动追踪转子运行时间，无需手写日志。此外，精确跟踪转子速度和运行时间可最大限度延长转子使用寿命，并确保长期性能，最大优化转子使用寿命
6. 可设置用户管理权限 : 管理员、星级用户、操作员等 
7. 可安装在电脑上进行离心条件的模拟，计算K-因子及沉淀时间、计算使用高密度液体时所允许的最高rpm、速率区带离心模拟、等密度离心模拟、溶质浓度转化、分子参数的相互转换、转头数据库。

配置：

1-主机1台、最高转速≥100,000rpm，最大离心力≥800,000×g

要求带4个转子，最好金属材质转子，其制冷效果更快更均一，更利于保护样品。

2-钛合金角转子1个（容量≥8×6.5ml，最高转速≥100,000rpm，最大离心力≥803,000×g）、

3-钛合金直插式水平转子1个（容量≥ 6x40 mL，最高转速≥32,000rpm，最大离心力≥180,000×g）、

4-钛合金角转子1个（容量≥12x12mL，最高转速≥70,000rpm，最大离心力≥452,000×g）、

5-铝合金角转子1个（容量≥6x160mL，最高转速≥27,000rpm，最大离心力≥106,000×g）

6-提过6.5ml的PA热封管100个，离心管盖、工具包1套、40ml的PA离心管50个，160ml的PC离心瓶 10个，160ml离心瓶盖6个、10ml的PC离心瓶6个，热封器一套。


*设备调研请提供如下所需的相关资料
1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。
2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
4、提供参数对比数据表
5、提供设备彩页、相关三证等。
6、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳
7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单
  请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。
	序号
	设备名称
	数量
	品牌及型号

	1
	 
	 
	

	2
	 
	 
	


公司名称：
联系人：　 
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　　 2022年　 月　　 日　
