[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Toc320797677][bookmark: _Toc16547][bookmark: _Toc321661071][bookmark: _Toc363484691][bookmark: _Toc321661070]福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研
（设备科）
第一部分 须知前附表
	序号
	主      要       内       容

	1
	项目名称：加速器等中心校准仪、多通道探测仪项目综合调研公告

	2
	调研报名时间：2026年10月23日至10月30日17点
调研会时间：2026年11月11日下午14点30分  
调研会地点：福建省肿瘤医院设备科

	3
	有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。
调研会现场提交纸质调研文件正本  1份，副本2份。
胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。


	4
	综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科

	5
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。

	6
	在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。



地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五       
邮  编： 350014	
报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求
一、采购内容
	合同包
	名 称
	数量
	预算（万元）

	（一）


	加速器等中心校准仪
	1套
	[bookmark: _GoBack]8

	（二）
	多通道探测仪
	1套
	40



2、 技术功能及服务要求
（一）：加速器等中心校准仪
	序号
	项目
	参考参数

	1
	加速器等中心校准仪（1套）
	1、可实现光野准确性检测，检测区域≥20 x 20cm2。
2、具备胶片插槽板，可插入不同尺寸的免冲洗胶片。
3、具备光野射野一致性检测功能。
4、具备激光定位灯的校准功能。
5、具备准直器、机架和治疗床旋转中心测量功能。
6、等中心测量板可旋转，测试不同机架角度的性能。
7、配备专用底座或支撑机构，可调节水平。



（二）：多通道探测仪
	序号
	项目
	参考参数

	2
	多通道探测仪（1套）
	1、可用于常规放射治疗剂量测量，放射治疗(实时)在体剂量测量，近距离放射治疗剂量测量。
2、可连接不少于2个MOSFET探测器。
3、探测器灵敏度大于2mV/cGy。
4、支持无线传输、充电等功能。
5、配套软件支持剂量实时获取与自动比对功能，并支持结果导出为文件。



三、其他要求

四、调研说明
报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。
1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、产品彩页（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、厂家授权（pdf格式）、医疗器械注册证（pdf格式）、营业执照（pdf格式）、医疗器械经营许可证（pdf格式）、医疗器械生产许可证（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。
2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。不同项目分开制做调研材料。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。
3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。
4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。
5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。
7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
8、提供参数响应对比表。
9、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。
10、报价单。



项目文件回执单

	序号
	项目名称
	数量
	品牌及型号

	
	
	
	




公司名称：
联系人：　
联系电话：
公司盖章：

　　　　　　　　　　　　  　　　　    年　 月　 日　



